**STARFSLEYFI**

**Til niðurrifs á bílskúr að Bakkaflöt 5 (fasteignanr. 2069287) í Garðabæ**

**og flutnings á byggingarúrgangi þaðan til förgunar eða endurvinnslu.**

Nýmót ehf

## kt. 491000-2280

Hagaflöt 22, Garðabær

# Heilbrigðisnefnd Garðabæjar, Hafnarfjarðar, Kópavogs, Mosfellsbæjar og Seltjarnarness veitir leyfi samkvæmt ákvæðum laga nr. 7/1998 um hollustuhætti og mengunarvarnir og með vísun í ákvæði reglugerðar nr. 550/2018 *um losun frá atvinnurekstri og mengunarvarnaeftirlit* og til liðar 10.8 í viðauka X við sömu reglugerð er fjallar um *niðurrif húsa og annarra bygginga*.

# Leyfið gildir frá 30. maí til 20. júní 2022

Leyfið er gefið út með skilyrðum um að ákvæðum gildandi laga og reglugerða um hollustuhætti og mengunarvarnamál hverju sinni sé fylgt og einnig ákvæðum III. kafla reglugerðar nr. 737/2003 um meðhöndlun úrgangs, þar sem fjallað er um skyldur rekstrar aðila til að draga úr myndun úrgangs, stuðla að réttri meðhöndlun hans, endurnotkun, endurnýtingu, geymslu og förgun ásamt ákvæðum um þrifnað lóða sem og neðangreindum starfsleyfisskilyrðum sem um starfsemina gilda.

### Gildissvið:

Starfsleyfið tekur til niðurrifs á bílskúr að Bakkaflöt 5 í Garðabæ en leyfishafi er Nýmót ehf. (kt. 491000-2280) og lóðarhafi og húseigendur eru Pálmi Jónsson (kt. 050479-4049) og Helena Pétursdóttir (kt. 110376-4809).Leyfið nær til niðurrifs á bílskúr og til flutnings byggingarúrgangs til endurvinnslu eða förgunar.

### Athafnasvæði:

Athafnasvæðið nær til lóðar Bakkaflöt 5

### Endurnotkun, endurnýting og förgun á byggingaúrgangi:

Úrgangur sem til verður við niðurrifið og ekki skal endurnýttur skal fluttur á brott í viðurkennda förgun. Leitast skal við að skila úrgangi til förgunar með þeim hætti að hann falli sem best að endurvinnsluleiðum móttökuaðila. Öll brennsla á úrgangi er bönnuð.

### Spilliefni:

* Verði vart við asbest í mannvirkjum á meðan á niðurrifi stendur skulu framkvæmdir stöðvaðar og heilbrigðisfulltrúi kallaður til, til úttektar.
* Verði vart við olíutank í jörðu á framkvæmdatíma skulu framkvæmdir stöðvaðar og heilbrigðisfulltrúi kallaður til, til úttektar.

### Varnir gegn slysum og mengun:

Starfsleyfishafi skal tryggja að engin slysahætta fyrir utanaðkomandi stafi frá starfseminni á framkvæmdatímanum. Gildir það jafnt um hugsanlegt fok, hrun húshluta og byggingaleifa ásamt aðgengi óviðkomandi að vinnusvæðinu.

Hafa skal mið af veðri og veðurspám við skipulag verkþátta og ganga þannig frá vinnusvæði í lok hvers vinnudags að ekki stafi fokhætta frá svæðinu þó veðurlag breytist. Verði fok frá vinnusvæði skal leyfishafi annast hreinsun.

Leyfishafi skal leitast við að draga sem mest úr umhverfishávaða við niðurrifið. Vinna við niðurrif sem skapað getur hávaða eða annað ónæði skal ekki fara fram utan hefðbundins vinnutíma, þ.e. frá kl. 8 að morgni til kl. 19 að kvöldi frá mánudegi til föstudags og frá kl. 9 til 17 á laugardegi. Hávaðasöm vinna við niðurrif skal ekki fara fram á sunnudögum eða á öðrum opinberum frídögum.

### Verklok og afmörkun verks:

Leyfishafi skal upplýsa heilbrigðiseftirlits þegar verkinu er lokið og lúta úttekt telst þess þörf.

### *Upplýsingaskylda:*

Leyfishafa ber að skila til heilbrigðiseftirlits yfirliti yfir förgun byggingarúrgangs í lok framkvæmda-tíma og eigi síðar en 1. ágúst 2022.

### Úttektir og eftirlit:

Eintök af starfsleyfisskilyrðum skulu ávallt tiltæk á vinnustað.

Heilbrigðisnefnd getur endurskoðað starfsleyfisskilyrðin ef í ljós koma annmarkar á framkvæmd þeirra eða skaðlega áhrif á umhverfi sem ekki voru ljós fyrir. Skylt er að framvísa leyfinu hvenær sem opinber eftirlitsaðili óskar þess.

Um eftirlit fer samkvæmt ákvæðum reglugerðar 550/2018 *um losun frá atvinnurekstri og mengunarvarnaeftirlit*.

## Heilbrigðisnefnd Garðabæjar, Hafnarfjarðar, Kópavogs, Mosfellsbæjar og Seltjarnarness

# Kópavogur, 25. maí 2022

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Tore Skjenstad

heilbrigðisfulltrúi

**Skýrsla starfsleyfishafa,**

**vegna förgunar á byggingarúrgangi**

Nafn starfsleyfishafa: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Kt.: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Aðsetur starfsleyfishafa: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Símar: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Niðurrif fer fram að: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Verklok skv. starfsleyfi: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Skýrsla móttekin: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*Vinsamlegast gefið upp einingafjölda, rúmtak eða þyngd eftir sem við á!*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Gerð úrgangsefna (skil til móttökustaða)** | **Magn** | **Losunarstaður** |
| Uppgröfur, ómengaður jarðvegur  (Grjót, möl, sandur og mold) |  |  |
| Byggingarúrgangur, steinefni  (Steinsteypa, múrbrot og flísar) |  |  |
| Byggingarúrgangur, keramik  (Hreinlætistæki) |  |  |
| Byggingaúrgangur, spónarpl. og viðarefni |  |  |
| Bygg.úrg. Ómálaður viður |  |  |
| Bygg.úrg. Málaður eða gagnvarin viður |  |  |
| Bygg.úrg. Blandaður viðarúrgangur |  |  |
| Byggingarúrgangur, lausamunir  (Lausamunir fjarlægðir fyrir niðurrif) |  |  |
| Byggingarúrgangur, byggingarefni  (Gler, plastefni, gólfdúkar, teppi, einangrun o.s.frv.) |  |  |
| Málmar til endurvinnslu |  |  |
| Málmar. Þakjárn, ofnar, eldhústæki o.þ.h. |  |  |
| Málmar. Ofnar til endurnotkunar |  |  |
| ANNAÐ: |  |  |
| Menguð eða varasöm efni |  |  |
| Asbest. |  |  |
| Olíutankur |  |  |
| Mengaður jarðvegur |  |  |
| Spilliefni af svæðinu  (Olía, málningar- og lakkafgangar, rafgeymar, flúorescent ljósastæði og perur o.s.frv.) |  |  |
| ANNAÐ: |  |  |