DRÖG

Starfsleyfi

**Til niðurrifs húss að Hlíðarbraut 10, fastanúmer: 207 5739 í Hafnarfirði   
og flutnings á byggingarúrgangi þaðan til förgunar eða endurvinnslu.**

Nafn leyfishafa: **Hafnarfjarðarkaupstaður**

Kennitala:590169 - 7579

# Heilbrigðisnefnd Hafnarfjarðar- og Kópavogssvæðis veitir umbeðið leyfi samkvæmt ákvæðum laga nr. 7/1998 um hollustuhætti og mengunarvarnir og með vísun í ákvæði 5. gr. reglugerðar nr. 550/2018 *um losun frá atvinnurekstri og mengunarvarnaeftirlit*, með síðari breytingum og til liðar 10.8 í viðauka X við sömu reglugerð er fjallar um *niðurrif húsa og annarra bygginga*.

# Leyfið gildir frá 10. apríl til 10. maí 2022

Leyfið er gefið út með skilyrðum um að ákvæðum gildandi laga og reglugerða um hollustuhætti og mengunarvarnamál hverju sinni sé fylgt og einnig ákvæðum III. kafla reglugerðar nr. 737/2003 um meðhöndlun úrgangs, þar sem fjallað er um skyldur rekstrar aðila til að draga úr myndun úrgangs, stuðla að réttri meðhöndlun hans, endurnotkun, endurnýtingu, geymslu og förgun ásamt ákvæðum um þrifnað lóða sem og neðangreindum starfsleyfisskilyrðum sem um starfsemina gilda.

*Gildissvið:*

Starfsleyfið Hafnarfjarðarkaupstaðs tekur til niðurrifs húsnæðis að Hliðarbraut 10 í Hafnarfirði. Skráður lóðarhafi og húseigandi er Hafnarfjarðarkaupstaður (kt. 590169-7579). Ábyrgðaraðili vegna niðurrifsins er STH Teiknistofan kt. 510298-2769 og byggingarstjóri er Viktor Þór Sigurðsson kt. 200369-4759, s: 899 2259. Leyfið nær til hreinsunar húsnæðis af lausamunum og flutningi þess í viðeigandi förgun eða endurvinnslu og niðurrifs á húsnæðinu og til flutnings byggingarúrgangs til endurvinnslu eða förgunar.

*Athafnasvæði:*

Athafnasvæðið nær til lóðar Hlíðarbraut 10. Leyfishafi skal skerma vinnusvæðið af með traustri girðingu eftir þeim fyrirmælum sem byggingafulltrúi gefur.

*Endurnotkun, endurnýting og förgun á byggingaúrgangi:*

Úrgangur sem til verður við niðurrifið og ekki skal endurnýttur skal fluttur á brott í viðurkennda förgun. Leitast skal við að skila úrgangi til förgunar með þeim hætti að hann falli sem best að endurvinnsluleiðum móttökuaðila. Tæma skal húsnæðið af lausamunum og rusli áður en niðurrif hefst. Öll brennsla á úrgangi er bönnuð.

*Spilliefni:*

Ekki skal nota bifreiðar eða þungavinnutæki við framkvæmdina sem leka olíum eða glussum. Verði vart við slíkan leka skal viðkomandi tæki flutt til viðgerðar og lekaskoðunar. Verði vart við olíutank við jarðvinnu á framkvæmdatíma skal eftirliti gert viðvart.

Verði vart við asbest í mannvirkjum á meðan á niðurrifi stendur eða olíutankur í jörðu skulu framkvæmdir stöðvaðar og heilbrigðisfulltrúi kallaður til, til úttektar.

*Varnir gegn slysum og mengun:*

Starfsleyfishafi skal tryggja að engin slysahætta fyrir utanaðkomandi stafi frá starfseminni á framkvæmdatímanum. Gildir það jafnt um hugsanlegt fok, hrun húshluta og byggingaleifa ásamt aðgengi óviðkomandi að vinnusvæðinu. Svæðið skal girt í samræmi við kröfur byggingareftirlits og vaktað þegar þörf þykir.

Hafa skal mið af veðri og veðurspám við skipulag verkþátta og ganga þannig frá vinnusvæði í lok hvers vinnudags að ekki stafi fokhætta frá svæðinu þó veðurlag breytist. Verði fok frá vinnusvæði skal leyfishafi annast hreinsun.

Leyfishafi skal leitast við að draga sem mest úr umhverfishávaða við niðurrifið. Vinna við niðurrif sem skapað getur hávaða eða annað ónæði skal ekki fara fram utan hefðbundins vinnutíma, þ.e. frá kl. 8 að morgni til kl. 19 að kvöldi frá mánudegi til föstudags og frá kl. 9 til 17 á laugardegi. Hávaðasöm vinna við niðurrif skal ekki fara fram á sunnudögum eða á öðrum opinberum frídögum.

*Verklok og afmörkun verks:*

Leyfishafi skal upplýsa heilbrigðiseftirlit þegar verkinu er lokið og lúta úttekt teljist þess þörf.

*Upplýsingaskylda:*

Leyfishafa ber að skila til heilbrigðiseftirlits yfirliti yfir förgun byggingarúrgangs í lok framkvæmda-tíma og eigi síðar en 1. júní 2022.

*Úttektir og eftirlit:*

Eintök af starfsleyfisskilyrðum skulu ávallt tiltæk á vinnustað.

Heilbrigðisnefnd getur endurskoðað starfsleyfisskilyrðin ef í ljós koma annmarkar á framkvæmd þeirra eða skaðlega áhrif á umhverfi sem ekki voru ljós fyrir. Skylt er að framvísa leyfinu hvenær sem opinber eftirlitsaðili óskar þess.

Um eftirlit fer samkvæmt ákvæðum reglugerðar 550/2018 *um losun frá atvinnurekstri og mengunarvarnaeftirlit* með síðari breytingum.

Heilbrigðiseftirlit Hafnarfjarðar- og Kópavogssvæðis,

Garðabær xx. apríl 2022

Tore Skjenstad

**Skýrsla starfsleyfishafa,**

**vegna förgunar á byggingarúrgangi**

Nafn starfsleyfishafa: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Kt.: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Aðsetur starfsleyfishafa: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Símar: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Niðurrif fer fram að: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Verklok skv. starfsleyfi: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Skýrsla móttekin: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*Vinsamlegast gefið upp einingafjölda, rúmtak eða þyngd eftir sem við á!*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Gerð úrgangsefna (skil til móttökustaða)** | **Magn** | **Losunarstaður** |
| Uppgröfur, ómengaður jarðvegur  (Grjót, möl, sandur og mold) |  |  |
| Byggingarúrgangur, steinefni  (Steinsteypa, múrbrot og flísar) |  |  |
| Byggingarúrgangur, keramik  (Hreinlætistæki) |  |  |
| Byggingaúrgangur, spónarpl. og viðarefni |  |  |
| Bygg.úrg. Ómálaður viður |  |  |
| Bygg.úrg. Málaður eða gagnvarin viður |  |  |
| Bygg.úrg. Blandaður viðarúrgangur |  |  |
| Byggingarúrgangur, lausamunir  (Lausamunir fjarlægðir fyrir niðurrif) |  |  |
| Byggingarúrgangur, byggingarefni  (Gler, plastefni, gólfdúkar, teppi, einangrun o.s.frv.) |  |  |
| Málmar til endurvinnslu |  |  |
| Málmar. Þakjárn, ofnar, eldhústæki o.þ.h. |  |  |
| Málmar. Ofnar til endurnotkunar |  |  |
| ANNAÐ: |  |  |
| Menguð eða varasöm efni |  |  |
| Asbest. |  |  |
| Olíutankur |  |  |
| Mengaður jarðvegur |  |  |
| Spilliefni af svæðinu  (Olía, málningar- og lakkafgangar, rafgeymar, flúorescent ljósastæði og perur o.s.frv.) |  |  |
| ANNAÐ: |  |  |

Skilað: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_